Installationsanleitung

INSTRUCTIONS FOR HOT TUB USE

OJIMO INSTRUKCIJA

**1. Aufbau**. Der Hot Pot wird bereits fix fertig montiert, Sie brauchen lediglich das 2-teilige Kamin zusammenzusetzen und an den Ofen montieren.

**2. Wasserablauf:** Der Wasserablauf befindet sich auf der Seite des Hot Pots und hat einen Durchmesser von 32mm. Zusätzlich ist noch ein Verbindungstück mit 19mm Durchmesser für Herkömmliche Gartenschläuche montiert.

**3. Platzierung**: Um einen Hot Pot Natural zu platzieren muss ein flacher Boden bereitgestellt werden. Als Standort eignet sich am besten ein Fundament aus Beton oder Gartenplatten mit festem Untergrund.Sollte eine Terasse als Standort gewählt werden, muss zwingend die Tragbarkeit vorab abgeklärt werden.

**4.Wasserpflege**: HINWEIS: Bei der Verwendung von Chemikalien sollte der pH-Wert des Wassers immer überwacht und in den 7.0-7.6 gehalten werden. Bei der Verwendung von Chemikalien sinkt der pH-Wert in der Regel, da er die Teile des Hot Pots angreifen kann. Die Verwendung von Chlor oder anderen Kombinationstabletten in der Wanne ist verboten, mit Ausnahme von 20 g Tabletten, deren Konzentration nicht zu hoch ist. Es gibt sauerstoffbasierte Chemikalien, die Chlor für den Heimgebrauch ersetzen.

**5. Pflege:**

Es ist ratsam, dass der Zuber im Sommer immer mit Wasser befüllt ist, damit das Holz nicht austrocknet. Der Hot Pot sollte Aussen alle 6-12 Monate oder je nach Behandlungsart behandelt werden. Das Heizgerät sollte alle 3-4 Anwendungen gereinigt werden..

Danke, dass Sie sich für einen Hot Pot von hotpot-badefass.ch entschieden haben.

Damit Sie lange Freude am Hot Pot haben, lesen Sie bitte die Anleitung aufmerksam durch.

**ACHTUNG**

* Der Ofen darf maximal bis zur Hälfte mit Holz bestückt werden.
* Sobald das Wasser bis mind. 15cm unter der Oberkante gefüllt ist, darf der Ofen beheizt werden.
* Nach der Benutzung des Hot Pots darf das Wasser nicht herausgelassen werden, bevor das Heizgerät abkühlen kann. Es ist besser, es am nächsten Tag zu tun.
* Lassen Sie den Hot Pot nicht unbeaufsichtigt befüllt, wenn die Temperaturen unter null liegen.
* Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht im Hot Pot
* Bei Hot Pots mit Sprudelsystem - nicht vergessen, Wasser aus Schläuchen und Düsen.
* Die elektrische Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
* Springen Sie nicht auf die Bank, besonders wenn der Hot Pot leer ist (ohne Wasser).
* Menschen mit ansteckenden Hautinfektionen sollten den Hot Pot nicht benutzen.
* Die Wassertemperatur im Hot Pot sollte bei Patienten mit Herzproblemen unter 37°C liegen.
* Seien Sie vorsichtig mit dem Schornstein, die Kanten sind sehr scharf.
* (Schutzhandschuhe empfohlen)

